				    F A Q

			      Copyright C2V 1996


 -=*=- Troverete sotto le risposte alle domande e  ai problemi pi— frequenti.

Se non  trovate  soluzione al  vostro problema, contattateci   descrivendo con
precisione quello che vi   Š successo e indicando il   tipo di hardware  usato
(CPU, memoria, scheda audio, scheda video, ecc.) :

    C 2 V
    BP 294
    75364 Paris Cedex 08
    France

    Telefono: +33 1 40 08 07 07
    Fax: +33 1 43 87 35 99
    e-mail: games@ccv.fr
    compuserve: 100413,1012



============================================================================
D:   Come leggere il manuale del gioco?

R:   Durante il gioco, premere il tasto <F1>.

-----------------------------------------------------------------------------

D: Ho installato la versione  floppy. Ho una scheda  audio, sento i rumori del
     gioco, ma non le musiche. Č normale?

R: SŤ,   Š normale perch‚  la versione  floppy non   contiene le musiche. Sono
     scritte in pista AUDIO sul CD quindi sono disponibili solo nella versione
     CD.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   [ ] DOS                  [X] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     Ho installato la versione CD-ROM, eppure non sento la musica.

R:   [ ] DOS                  [X] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     Il driver di CD AUDIO deve essere installato per poter sentire le musiche
     del gioco.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   [ ] DOS                  [X] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     Come fare per installare un driver di CD AUDIO?

R:   [ ] DOS                  [X] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     1. Aprite il gruppo principale  facendo un doppio clic sull'icona 'GRUPPO
        PRINCIPALE'. Se Š gi… aperto, passate direttamente al punto seguente.
     2. Individuate l'icona  'PANNELLO DI CONTROLLO' e fate  un doppio clic su
        di essa per aprirla.
     3. Individuate l'icona 'GESTIONE PERIFERICHE' e fate un doppio clic su di
        essa per aprirla.
     4. Fate clic sul tasto 'AGGIUNGI' per aggiungere un driver di periferica.
     5. Selezionate la  riga '[MCI] CD AUDIO'  nella  lista dei driver e  fate
        clic sul tasto 'OK'.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   [X] DOS                  [ ] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     Ho una scheda audio, eppure non sento alcun suono.

R:   [X] DOS                  [ ] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     1. Lanciate il programma  di messa a punto  (SETUP) e verificate di avere
        selezionato una scheda audio.
     2. Verificate che i   parametri  (DMA/IRQ/IO) della vostra scheda   audio
        siano corretti.
     3. Verificate che non lanciate  il gioco a partire  da Windows, perch‚ la
        scheda audio non pu•  essere gestita con DOS se  il gioco Š lanciato a
        partire da Windows.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   [X] DOS                  [ ] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     Il suono si ripete in modo anormale o si interrompe dopo un certo tempo!

R:   [X] DOS                  [ ] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     La vostra scheda audio Š probabilmente configurata male, o Š in conflitto
     con un'altra periferica.
     1. Verificare   nel programma di  messa  a punto  (SETUP) che i parametri
        visualizzati  sullo schermo  coincidano con  i parametri della  vostra
        scheda audio.
     2.  Se i  parametri selezionati sono   corretti, la vostra carta  audio Š
        probabilmente  in   conflitto  con  un'altra periferica.   I conflitti
        relativi all'hardware  sono generalmente dovuti  all'uso delle  stesse
        risorse  hardware da parte  di  diverse periferiche. Questi  conflitti
        impediscono il  corretto funzionamento delle periferiche interessate e
        possono provocare blocchi o arresti del sistema.
     I conflitti possono riguardare 3 tipi di risorse:
     - gli ingressi/uscite (IO Port),
     - le interruzioni (IRQ),
     - i canali d'accesso diretto alla memoria (DMA).
     Per  la  soluzione dei  conflitti hardware, consultate   il manuale della
     vostra  scheda audio  e seguite  le istruzioni fornite  per modificare la
     configurazione dei parametri.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   Come ripristinare i comandi per default?

R:   Lanciate  il programma di  messa   a punto  (SETUP), selezionate
     l'opzione 'CONFIGURARE LA MANIPOLAZIONE' poi selezionate l'opzione
     'RIPRISTINARE LA CONFIGURAZIONE ORIGINALE'.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   La tastierina numerica della tastiera non funziona!  Come fare per
     digitare delle cifre con la tastiera?

R:   Per digitare delle cifre con la tastiera, usare le cifre della prima fila
     di tasti nella parte superiore della tastiera.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   Vorrei cambiare la lingua usata nel gioco.

R:   Potete modificare la lingua usata nel gioco a partire dal programma di
     messa a punto (SETUP).

-----------------------------------------------------------------------------
D:   Vorrei cambiare tastiera. (Azerty, Qwerty o Qwertzu)

R:   Potete modificare la tastiera usata nel gioco a partire dal programma di
     messa a punto (SETUP).

-----------------------------------------------------------------------------
D:   Come fare per giocare con un joystick?

R:   Lanciare  il programma  di messa  a  punto  (SETUP). Scegliete  l'opzione
     'SCEGLIERE IL CONTROLLER' e selezionate il joystick. Se il gioco consente
     di giocare in 2, il giocatore 1 deve per forza usare  il primo joystick e
     il giocatore 2 deve per forza  usare il secondo joystick. Di conseguenza,
     se avete solo  un joystick, solo il  giocatore  1 pu• usarlo.  Per potere
     usare 2 joystick,  dovete avere una scheda  che permetta di collegare due
     joystick nello stesso tempo, o un cavo doppio a Y.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   [ ] DOS                  [X] Windows 3.1                  [X] Windows 95
     Ho  un joystick ma il   programma di messa a  punto  (SETUP) non riesce a
     individuarlo.

R:   [ ] DOS                  [X] Windows 3.1                  [X] Windows 95
     Il driver di joystick deve essere installato per potere usare i joystick.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   [ ] DOS                  [ ] Windows 3.1                  [X] Windows 95
     Come fare per installare un driver di joystick?

R:   [ ] DOS                  [ ] Windows 3.1                  [X] Windows 95
     1. Fate clic sul menu 'AVVIO' della barra delle applicazioni.
     2. Selezionate l'opzione 'IMPOSTAZIONI'.
     3. Fate clic su 'PANNELLO DI CONTROLLO'.
     4. Fate  un doppio   clic sull'icona  'GESTIONE  PERIFERICHE'  Appare  la
        finestra 'ASSISTENTE AGGIUNTA NUOVO HARDWARE'.
     5. Fate clic sul pulsante 'SEGUENTE' per iniziare l'installazione.
     6. Fate clic sul    pulsante 'SEGUENTE' per    lanciare un'individuazione
        automatica  dell'hardware   che  pu•  durare  qualche   minuto. Questa
        individuazione trova di solito la porta del joystick, se ce n'Š una, e
        installa il driver adatto. Se Windows ha trovato la porta del joystick
        i  punti   che    seguono  non   vi  riguardano,  lasciatevi   guidare
        dall'assistente di installazione di Windows.

     Solo se Windows non trova il vostro joystick:
     7.  Ripetete  i primi  6  punti, ma   questa  volta al punto  6 scegliete
        l'opzione 'NO' prima di fare clic sul  pulsante 'SEGUENTE' per evitare
        un'individuazione automatica.
     8. Nella lista 'TIPO DI HARDWARE', selezionate 'CONTROLLER AUDIO, VIDEO E
        GIOCO' poi fate clic su 'SEGUENTE'.
     9.  Nella lista  'FABBRICANTI',   selezionate  'MICROSOFT'.  Nella  lista
        'MODELLI',   selezionate 'PORTA   PER  JOYSTICK'   poi   fate clic  su
        'SEGUENTE'. Per il  seguito,   lasciatevi guidare  dall'assistente  di
        installazione di Windows.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   [ ] DOS                  [X] Windows 3.1                  [X] Windows 95
     Quando lancio il  gioco, un messaggio mi  segnala che la mia scheda video
     non usa un modo 256 colori come raccomandato. Cosa vuol dire?

R:   [ ] DOS                  [X] Windows 3.1                  [X] Windows 95
     Questo gioco Š previsto per funzionare in modi grafici a 256 colori. Se Š
     bianco,  in altri    modi     grafici, la visualizzazione     pu•  essere
     considerevolmente  rallentata.    Per   ottenere  la    migliore fluidit…
     d'animazione possibile,  si  consiglia di  usare  un modo   grafico a 256
     colori.

-----------------------------------------------------------------------------
D:   [X] DOS                  [ ] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     Quando lancio il gioco, un  messaggio mi segnala che  la mia scheda video
     non Š compatibile VESA. Cosa significa?

R:   [X] DOS                  [ ] Windows 3.1                  [ ] Windows 95
     Questo gioco usa  un modo grafico  ad alta risoluzione  che necessita una
     scheda  video  compatibile  VESA.  Se  la  vostra   scheda  video  non  Š
     compatibile VESA, non potrete  sfruttare  la grafica ad  alta risoluzione
     del gioco. Se volete sfruttare pienamente  la grafica ad alta risoluzione
     del gioco, avete 2 possibilit…:
     - avete gi… una scheda SUPER VGA ma non compatibile VESA e dovete trovare
       un programma di emulazione VESA,
     - o avete una scheda VGA e  il solo modo  di sfruttare la grafica ad alta
       risoluzione Š comprare una scheda SUPER VGA.

==============================================================================

			      BUON DIVERTIMENTO!

                                    C 2 V
