
Liste des touches disponible dans le jeu, pour un clavier AZERTY :

  1................mitrailleuse
  2................obus
  3................missile
  4 ...............lach‚ de mine
  F5................coup‚ le son
  F11..............correction gamma
  F12..............autodestruction
  CTRL...................vue plus proche du tank
  ALT..................vue plus ‚loign‚e du tank
 backspace...........vue missile
  A..................lev‚ de cannon (pour abattre des ennemis volants par ex.)
  Q..................centrage du cannon (pour tous les ennemis en g‚n‚ral)
  W.................baiss‚ de cannon (pour des obstacle bas)
  ESPACE.......tir
  5...................Drom

Configuration minimum :  486dx4 100mhz
                         4 Mo de ram
                         ‚cran VGA standard

Configuration normale : Pentium 75
                        8 Mo de ram
                	‚cran SVGA



Voici quelques recommandations techniques qui peuvent ˆtre
utiles : Metal Rage demande d'avoir 3075 Ko de RAM libre. Il
peut donc tourner sur une configuration ne disposant que de 4Mo
de RAM uniquement si il n'y a pas trop de programmes r‚sidents.
Il faut ‚viter de lancer SMARTDRV, par exemple, si l'on rentre
dans cette cat‚gorie.  Dans le cas o— le jeu affiche "FATAL: not
enough memory", on peut, en dernier recourt, r‚soudre se
problŠme en lan‡ant le jeu de la fa‡on suivante : METAL /NOSOUND,
ce qui libŠrera 600Ko.

Dans le cas o— le jeu affiche "16 bits code is too large",
recopier les 2 fichiers sur un directory de votre disque dure.

